# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Локальная сеть

- Использование сетевого порта LAN
  Перед подключением сетевого кабеля к сетевому порту LAN потяните крышку порта вниз, как показано на рисунке ниже.
- Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
  Функция Wi-Fi позволяет компьютеру VAIO подключаться к сети по беспроводной связи.
- Проводное подключение к сети Интернет
  Перед тем как вы сможете пользоваться сетью Интернет, вам необходимо получить настройки и параметры доступа у какого-либо поставщика услуг Интернет (интернет-провайдера) и установить устройства, необходимые для подключения компьютера VAIO к сети Интернет.
- О типах подключения к Интернету
  Доступные следующие типы подключения к сети Интернет.
- Использование локальной сети (LAN)
  Локальная сеть (LAN) позволяет подключать компьютер VAIO к Интернету и передавать данные между компьютером и другими устройствами.
- Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
  Ключ безопасности представляет собой протокол безопасности для Wi-Fi, который обеспечивает шифрование данных, передаваемых по беспроводной локальной сети. Он называется также ключом шифрования или ключом WEP.

В начало страницы

### Рекомендуем ознакомиться со следующими разделами:

- Как узнать фактический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?
- Что делать, если фильмы или звуковые дорожки, полученные через Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть), не воспроизводятся или их воспроизведение прерывается? Чем объясняется низкая скорость передачи данных?
- Что делать, если не работает функция Wi-Fi(R) (беспроводной локальной сети)?
- Как узнать идентификатор SSID и ключ безопасности для точки доступа?
- Что делать, если не удается подключить компьютер VAIO к точке доступа (или к Интернету)?

В начало страницы