# Посібник користувача

# Персональний комп'ютер VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Друк

## Що робити, якщо комп’ютер VAIO не вмикається (індикатор живлення не світиться зеленим)?

- Переконайтеся, що всі кабелі надійно підключено до пристроїв (зокрема кабелі між комп’ютером VAIO й адаптером змінного струму, між адаптером змінного струму та шнуром живлення, між шнуром живлення та розеткою змінного струму). Див. розділ Підключення до джерела живлення.

- Якщо шнур живлення комп’ютера VAIO підключено до мережного фільтра з перемикачем, переконайтеся, що перемикач увімкнено, а шнур живлення мережного фільтра надійно підключено до розетки змінного струму.

- Якщо не дотримуватися звичайної процедури вимкнення комп’ютера VAIO, контролер живлення може призупинити роботу через помилку програми.

  Відключіть усі кабелі та периферійні пристрої, наприклад шнур живлення та пристрій USB, а потім натисніть і утримуйте кнопку вимкнення акумулятора від трьох до п’яти секунд за допомогою тонкого прямого предмета (наприклад, скріпки).

  Зачекайте приблизно п’ять хвилин, а потім поверніть на місце всі кабелі й периферійні пристрої та знову ввімкніть комп’ютер.

- Перед першим використанням комп’ютера VAIO потрібно підключити його до джерела живлення за допомогою адаптера змінного струму.

- Використовуйте лише адаптер змінного струму Sony, який постачається в комплекті.

  Заради власної безпеки користуйтеся тільки оригінальним адаптером змінного струму Sony, який постачається компанією Sony для комп’ютера VAIO.

- Можливо, розрядився акумулятор.

- Натисніть кнопку(Живлення (Power)) на комп’ютері VAIO, щоб переконатися, що він не перебуває в режимі глибокого сну.

  Якщо натиснути й утримувати кнопку(Живлення (Power)) довше чотирьох секунд, комп’ютер вимкнеться.

- Якщо принести комп’ютер VAIO з холодного місця в тепле або користуватися ним у вологому місці, усередині пристрою може утворитися конденсат.

  У такому разі зачекайте принаймні одну годину, перш ніж увімкнути комп’ютер.

  Не використовуйте комп’ютер у місцях із підвищеною вологістю (відносна вологість понад 80 %), оскільки це може призвести до виходу комп’ютера з ладу.

Перейти до початку сторінки