# Посібник користувача

# Персональний комп'ютер VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Друк

## Підключення до Інтернету за допомогою дротового підключення

Перш ніж використовувати Інтернет, необхідно зареєструватися на веб-сайті постачальника інтернет-послуг і настроїти пристрої, які потрібні для підключення комп’ютера VAIO до Інтернету.

Підключіть один кінець кабелю локальної мережі (не постачається в комплекті) до порту локальної мережі на комп’ютері VAIO, а інший кінець – до мережі.

#### Примітка

- Щоб отримати додаткові відомості про пристрої, потрібні для доступу до Інтернету, і про підключення комп’ютера VAIO до Інтернету, зверніться до постачальника інтернет-послуг.

- Під час підключення комп’ютера VAIO до Інтернету обов’язково використовуйте кабель із позначенням "Network" або "Ethernet".

- Не підключайте телефонний кабель до порту локальної мережі на комп’ютері VAIO.

  Якщо порт LAN використовується для підключення до наведених нижче мереж або телефонних ліній, висока напруга, подана на порт, може призвести до його пошкодження, перегрівання або займання.

  - Будь-яка мережа, окрім мереж типу 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Громадська телефонна абонентська лінія

  - Внутрішня автоматична телефонна станція (міні-АТС)

  - Домашні (гучномовець системи внутрішнього зв’язку) або робочі телефонні лінії (багатоканальний робочий телефон)

#### Підказка

- Щоб підключити комп’ютер VAIO до Інтернету через функцію Wi-Fi(R) (бездротова локальна мережа), необхідно настроїти параметри Wi-Fi. Докладніші відомості див. у розділі Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі).

Перейти до початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Про послуги підключення до Інтернету
- Про локальну мережу (LAN)
- Запуск підключення Wi-Fi(R) (бездротової локальної мережі)

Перейти до початку сторінки