# Guide de l'utilisateur

# Ordinateur personnelVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimer

## À propos d'une clé de sécurité pour Wi-Fi(R) (LAN sans fil)

Une clé de sécurité est un protocole de sécurité destiné à Wi-Fi, qui crypte les données transmises sur Wi-Fi. Elle est également appelée clé de cryptage ou clé WEP (Wired Equivalent Privacy).

La clé de sécurité permet à différents périphériques sans fil, tels qu'un point d'accès Wi-Fi et un ordinateur, de posséder la même clé afin de communiquer l'un avec l'autre sur Wi-Fi.

La clé de sécurité est attribuée par défaut à chaque point d'accès (veillez à modifier la clé de sécurité par défaut afin de protéger les données contre toute utilisation non autorisée). Si vous ne parvenez pas à trouver la clé de sécurité par défaut, reportez-vous au manuel fourni avec votre point d'accès.

Si vous saisissez une clé de sécurité incorrecte, procédez comme suit pour la saisir à nouveau.

1. Ouvrez les icônes et sélectionnez l'icôneParamètres (Settings). (Voir la section Ouverture des icônes pour ouvrir les icônes.)
2. Sélectionnez(l'icône Réseau).
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le réseau de votre choix et sélectionnez Afficher les propriétés de connexion (View connection properties).
4. Sélectionnez l'onglet Sécurité (Security).
5. Entrez une clé de sécurité dans le champ Clé de sécurité réseau (Network security key) et sélectionnez OK.

Haut de la page

### Rubrique associée

- À propos des normes Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- Démarrage des communications Wi-Fi(R) (LAN sans fil)
- Remarques sur l'utilisation de la fonction Wi-Fi(R) (LAN sans fil)

Haut de la page