# Guía del usuario

# Ordenador VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimir

## Notas sobre el uso de la función Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)

Antes de utilizar la función Wi-Fi, lea detenidamente las siguientes precauciones para su correcto uso.

- En algunos países o regiones, el uso de productos Wi-Fi puede estar restringido por la normativa local.

- Los dispositivos Wi-Fi operan en la banda de 2,4 GHz, que es la utilizada por muchos dispositivos. Aunque utilizan la tecnología para minimizar las interferencias de radio de otros dispositivos que emplean la misma banda, dichas interferencias pueden reducir la velocidad de comunicación, el rango de comunicación o dar lugar a errores de comunicación.

- Si tanto la función BLUETOOTH como la función Wi-Fi de 2,4 GHz del ordenador VAIO están activadas, pueden producirse interferencias y reducirse la velocidad de comunicación, entre otros problemas.

- Para comunicarse mediante Wi-Fi cuando viaja, es posible que tenga que contratar un proveedor de servicios de conexión Wi-Fi.

- Si el ordenador VAIO está equipado con el estándar IEEE 802.11a/b/g/n, tenga en cuenta que la ley no permite el uso exterior de la función Wi-Fi de 5 GHz.

- El rango y velocidad de comunicación pueden variar en función de las siguientes condiciones:

  - Distancia entre los dispositivos

  - Existencia de obstáculos entre dispositivos

  - Configuración del dispositivo

  - Condiciones de radio

  - Ambiente del entorno (incluyendo el material de que están hechas las paredes, etc.)

  - Aplicaciones en uso

    Las comunicaciones podrían cortarse en función de las condiciones de radio.

- La velocidad de transferencia de datos que aparece en las especificaciones es el máximo teórico y puede que no refleje la velocidad de transferencia de datos real.

- La velocidad de comunicación real puede ser inferior a la que se muestra en el ordenador VAIO.

- Las bandas de frecuencia Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz no se pueden comunicar entre sí.

- Pueden haber interferencias en la transferencia de datos de IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (2,4 GHz) cuando se utilice en un producto IEEE 802.11b. Asimismo, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n reducen automáticamente la velocidad de transferencia para mantener la compatibilidad con un producto IEEE 802.11b. La velocidad de transferencia se puede volver a recuperar si se cambia la configuración del canal del punto de acceso.

- Para detener súbitamente la función Wi-Fi, apague el ordenador VAIO.

- El estándar LAN inalámbrica incluye métodos de cifrado: Wired Equivalent Privacy (WEP o privacidad equivalente de conexión), que es un protocolo de seguridad, y Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2 o acceso protegido inalámbrico), y Wi-Fi Protected Access (WPA o acceso protegido inalámbrico). Propuestos conjuntamente por el IEEE y la Wi-Fi Alliance, el WPA2 y WPA se basan en estándares y aportan mejoras de seguridad interoperable que aumentan el grado de protección de los datos y el control del acceso en las redes Wi-Fi actuales. El WPA se ha concebido para ser compatible con la especificación IEEE 802.11i. Utiliza el protocolo de cifrado de datos mejorado TKIP (protocolo de integridad de claves temporales), además de la autenticación del usuario mediante 802.1X y EAP (protocolo de autenticación ampliable). El cifrado de datos protege la conexión inalámbrica vulnerable existente entre los clientes y los puntos de acceso. Además de este método, existen otros mecanismos de seguridad LAN comunes que permiten garantizar la privacidad: la protección por contraseña, el cifrado de un extremo a otro, las redes privadas virtuales y la autenticación. WPA2, la segunda generación de WPA, proporciona mayor protección de datos y control de acceso a las redes y también está diseñado para asegurar todas las versiones de dispositivos 802.11, incluidos los estándares 802.11b, 802.11a, 802.11g y 802.11n, de bandas múltiples y modos múltiples. Además, al estar basado en el estándar IEEE 802.11i ratificado, WPA2 proporciona seguridad a escala legal, ya que aplica el algoritmo de cifrado AES y la autenticación basada en 802.1X, compatibles con la norma FIPS 140-2 del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto nacional de estándares y tecnología). WPA2 es compatible con versiones anteriores de WPA.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Acerca de los estándares Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Inicio de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Detención de comunicaciones Wi-Fi(R) (LAN inalámbrica)
- Notas sobre el uso de la función BLUETOOTH(R)

Ir al principio de la página