# Gebruikers-handleiding

# Personal computer VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Afdrukken

## Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de Wi-Fi-functie gebruikt.

- In sommige landen of regio's kan lokale regelgeving beperkingen opleggen aan producten voor Wi-Fi.

- Wi-Fi-apparaten werken met de 2,4 GHz-band die door verschillende apparaten wordt gebruikt. Ze maken gebruik van technologie om radio-interferentie van andere apparaten die dezelfde golfband gebruiken tot een minimum te beperken. Dergelijke radio-interferentie kan echter toch nog leiden tot lagere communicatiesnelheden en een kleiner communicatiebereik of storing in de communicatie.

- Als de functies BLUETOOTH en 2,4 GHz Wi-Fi van uw VAIO-computer zijn ingeschakeld, kan er storing optreden en tot lagere communicatiesnelheden en/of andere problemen leiden.

- Voor communicatie via Wi-Fi terwijl u onderweg bent, moet u mogelijk een contract afsluiten met een Wi-Fi-aanbieder.

- Als uw VAIO-computer is uitgerust met de IEEE 802.11a/b/g/n-standaard, is gebruik buitenshuis van de functie 5 GHz Wi-Fi wettelijk verboden.

- De communicatiesnelheid en het bereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  - De afstand tussen de apparaten

  - De aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten

  - De configuratie van de apparaten

  - Zendcondities

  - De onmiddellijke omgeving (inclusief bouwmateriaal enz.)

  - Actieve toepassingen

    Afhankelijk van de zendcondities kan de communicatie worden afgesneden.

- De gegevensoverdrachtsnelheid die wordt opgegeven in de specificatie, is de theoretische maximumwaarde. De werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid kan hiervan afwijken.

- De feitelijke snelheid van de communicatie is wellicht niet net zo snel als de snelheid die uw VAIO-computer aangeeft.

- De Wi-Fi-frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz kunnen niet met elkaar communiceren.

- De gegevensoverdrachtsnelheid van IEEE 802.11g en IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan worden beïnvloed door interferentie als deze worden gebruikt met een IEEE 802.11b-product. IEEE 802.11g en IEEE 802.11n verlagen bovendien automatisch de overdrachtsnelheid om de compatibiliteit met een IEEE 802.11b-product te handhaven. Hogere snelheden kunnen mogelijk worden bereikt door de kanaalinstellingen van uw toegangspunt te wijzigen.

- Om de functie Wi-Fi abrupt te stoppen, zet u uw VAIO-computer uit.

- De voor draadloos LAN-standaard omvat de volgende coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van normen gebaseerd op onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande Wi-Fi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en het Extensible Authentication Protocol (EAP). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end-codering, VPN's (virtuele particulier netwerken) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA, biedt betere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie (802.11b, 802.11a, 802.11g en 802.11n, multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde IEEE 802.11i-standaard beveiliging van overheidsniveau door toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1X-gebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
- Opmerkingen over het gebruik van de BLUETOOTH(R)-functie

Ga naar boven