# Käyttöopas

# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Tulosta

## Levyn asettaminen/poistaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Voit asettaa käynnissä olevaan VAIO-tietokoneeseen levyn tai poistaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Paina levyaseman poistopainiketta.

   Levyaseman kelkka liukuu ulos.

2. Aseta levy VAIO-tietokoneen asemaan tai poista levy asemasta.

   Levyn asettaminen asemaan:

   Tartu levyaseman kelkan pohjaan toisella kädellä ja aseta levy kelkan keskelle toisella kädellä. Paina levyä varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Jos levy ei ole oikein paikallaan, kun suljet levyaseman kelkan, levy saattaa estää kelkan avaamisen.

   Aseta levy asemaan etikettipuoli ylöspäin.

3. Sulje levyaseman kelkka työntämällä sitä kevyesti.

#### Huomautus

- Älä paina levykelkkaa voimakkaasti, kun asetat levyn paikalleen.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Tuetut levyt (optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Tietoja aluekoodeista (Optisen levyaseman sisältävät mallit)

Siirry sivun alkuun