# Manual do utilizador

# Computador pessoal VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimir

## Ligar à Internet através de uma ligação com fios

Antes de utilizar a Internet, necessita de se inscrever junto de um fornecedor de serviços Internet (ISP) e de configurar os dispositivos necessários para ligar o computador VAIO à Internet.

Ligue uma extremidade de um cabo de LAN (não fornecido) à porta LAN do computador VAIO e a outra extremidade à sua rede.

#### Nota

- Para obter informações detalhadas sobre os dispositivos necessários para aceder à Internet e sobre como ligar o computador VAIO à Internet, contacte o seu ISP.

- Quando ligar o computador VAIO à Internet, certifique-se de que utiliza um cabo com “Network” ou “Ethernet” impresso.

- Não ligue um cabo telefónico à porta LAN do computador VAIO.

  Se a porta LAN estiver ligada às redes ou linhas telefónicas abaixo mencionadas, os picos de corrente elétrica no conector podem provocar danos, sobreaquecimento ou incêndios.

  - Qualquer rede, exceto redes do tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linha telefónica de subscritor de telefone público

  - PBX (central telefónica)

  - Linhas telefónicas domésticas (intercomunicadores) ou de escritório (linhas telefónicas múltiplas de escritório)

#### Sugestão

- Para ligar o computador VAIO à Internet utilizando a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios), necessita de configurar as definições do Wi-Fi. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Acerca dos serviços de ligação à Internet
- Acerca da rede (LAN)
- Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Ir para o início da página