# Εγχειρίδιο χρήσης

# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Εκτύπωση

## Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση (μέσω Wi-Fi) μεταξύ του υπολογιστή VAIO και ενός σημείου πρόσβασης (δεν παρέχεται).

Πριν χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασύρματο Wi-Fi σημείο πρόσβασης ενεργοποιημένο και σε λειτουργία.

1. Συνδέστε ένα σημείο πρόσβασης στον υπολογιστή VAIO.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Windows Help and Support) (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Windows Help and Support)) καθώς και στο εγχειρίδιο που συνόδευε το σημείο πρόσβασης.

2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις (Settings). (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή (Change PC settings) στην κάτω δεξιά γωνία.
4. Επιλέξτε Ασύρματο (Wireless) στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις (PC settings).
5. Αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία πτήσης (Airplane mode) σε Ανενεργό (Off) και τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές (Wireless devices) σε ενεργό (On).
6. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις (Settings). (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
7. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
8. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Σύνδεση (Connect).

   Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στο πεδίο του επιλεγμένου ασύρματου σημείου πρόσβασης εμφανίζεται η ένδειξη Έγινε σύνδεση (Connected).

   Αν εμφανιστεί παράθυρο καταχώρισης κλειδιού ασφαλείας, εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας και επιλέξτε OK. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

   Πρέπει να σημειωθεί ότι στα κλειδιά ασφαλείας γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

#### Για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi

Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο(το εικονίδιο δικτύου) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi, όπως π.χ. το σημείο πρόσβασης που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO.

Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας (Desktop).

#### Σημείωση

- Στα μοντέλα που διαθέτουν IEEE 802.11a/b/g/n, όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής VAIO δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 5 GHz. Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 5 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 2,4 GHz.

  Στα μοντέλα που διαθέτουν IEEE 802.11b/g/n, όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης. Επίσης, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο σημείο πρόσβασης 5 GHz.

- Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για τον εντοπισμό και τη σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi, πριν ξεκινήσει η επικοινωνία μέσω Wi-Fi.

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης (Airplane mode), ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Windows Help and Support) (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Windows Help and Support)).

- Μόλις συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο σημείο πρόσβασης πληκτρολογώντας το κλειδί ασφαλείας, το σημείο πρόσβασης θα καταχωριστεί στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας τις επόμενες φορές που θα συνδεθείτε.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN)
- Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Σημειώσεις για τον χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας