# Podręcznik użytkownika

# Komputer osobisty VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Drukuj

## Co należy zrobić, gdy komputer VAIO nie włącza się (wskaźnik zasilania nie świeci się na zielono)?

- Należy upewnić się, że wszystkie kable zasilające są prawidłowo podłączone do urządzeń, np. między komputerem VAIO a zasilaczem sieciowym oraz między zasilaczem sieciowym a gniazdkiem sieciowym. Zobacz rozdział Podłączanie do źródła zasilania.

- W przypadku podłączenia kabla sieciowego komputera VAIO do listwy sieciowej z wyłącznikiem należy upewnić się, że listwa sieciowa jest włączona i prawidłowo podłączona do gniazdka sieciowego.

- Jeśli komputer VAIO nie zostanie wyłączony w zwykły sposób, kontroler zasilania może się zawiesić z powodu błędu programu.

  Odłącz wszystkie kable i urządzenia peryferyjne, np. kabel zasilający i urządzenie USB, wyjmij akumulator, a następnie odczekaj około pięciu minut. Po upływie tego czasu należy podłączyć kable i urządzenia peryferyjne oraz ponownie włączyć komputer.

- Przed pierwszym włączeniem komputera VAIO należy podłączyć go do źródła zasilania za pośrednictwem zasilacza sieciowego.

- Sprawdź, czy korzystasz z dostarczonego zasilacza sieciowego Sony.

  Ze względów bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnego akumulatora i zasilacza sieciowego firmy Sony, które zostały dostarczone z komputerem VAIO.

- Należy upewnić się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany.

- Akumulator mógł się wyczerpać.

- Upewnij się, że komputer VAIO nie znajduje się w trybie hibernacji, naciskając przycisk(Zasilanie (Power)) w komputerze.

  Jeśli naciśniesz przycisk(Zasilanie (Power)) i przytrzymasz go przez ponad 4 sekundy, komputer się wyłączy.

- Jeśli komputer VAIO zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia lub będzie użytkowany w miejscu o wysokiej wilgotności, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć.

  W takim przypadku przed włączeniem komputera należy odczekać co najmniej godzinę.

  Nie należy korzystać z komputera w miejscach o wysokiej wilgotności (względna wilgotność przekraczająca 80%), ponieważ może to doprowadzić do jego awarii.

Początek strony