# Podręcznik użytkownika

# Komputer osobisty VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Drukuj

## Podłączanie do Internetu za pomocą połączenia przewodowego

Przed skorzystaniem z Internetu trzeba podpisać umowę z usługodawcą internetowym i skonfigurować urządzenia zapewniające połączenie komputera VAIO z Internetem.

Jedną końcówkę kabla LAN (niebędącego częścią zestawu) należy podłączyć do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze VAIO, a drugą do sieci.

#### Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat urządzeń niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobów podłączania do niego komputera VAIO można uzyskać u usługodawcy internetowego.

- Przy podłączaniu komputera VAIO do Internetu należy upewnić się, że na zastosowanym kablu znajduje się napis „Network” lub „Ethernet”.

- Do gniazda sieci lokalnej (LAN) w komputerze VAIO nie należy podłączać kabla telefonicznego.

  Jeśli gniazdo sieci lokalnej (LAN) zostanie podłączone do wymienionych niżej sieci lub linii telefonicznych, duże natężenie prądu w gnieździe może spowodować awarię, przegrzanie lub pożar.

  - Dowolna sieć oprócz sieci typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Publiczne linie telefoniczne

  - Centralki PBX (ang. Private Branch Exchange)

  - Domowe lub firmowe linie telefoniczne (telefony głośnomówiące z interkomem lub telefony firmowe obsługujące wiele linii)

#### Wskazówka

- Aby podłączyć komputer VAIO do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN), trzeba ją najpierw skonfigurować. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN).

Początek strony

### Powiązany temat

- Informacje na temat rodzajów połączenia z Internetem
- Informacje na temat sieci lokalnej (LAN)
- Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Początek strony