# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Prindi

## Märkusi Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) kasutamise kohta

Enne Wi-Fi-funktsiooni kasutamist lugege järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Mõnes riigis või piirkonnas võib Wi-Fi-toodete kasutamine olla piiratud kohalike eeskirjadega.

- Wi-Fi-seadmed töötavad 2,4 GHz ribaga, mida kasutatakse erinevate seadmetega. Tehnoloogiat kasutatakse raadiointerferentsi vähendamiseks teistelt seadmetelt, mis kasutavad sama riba.Raadiointerferents võib siiski aeglustada andmesidekiirust või põhjustada häireid andmesides.

- Kui nii funktsioon BLUETOOTH kui ka 2,4 GHz Wi-Fi-funktsioon on teie VAIO arvutis lubatud, võib tekkida häireid, mis omakorda võivad põhjustada andmeside aeglustumist või muid probleeme.

- Liikvel olles Wi-Fi kaudu suhtlemiseks võib vajalik olla lepingu sõlmimine Wi-Fi-ühenduse teenusepakkujaga.

- Kui teie VAIO arvuti on standardiga IEEE 802.11a/b/g/n, on 5 GHz Wi-Fi-funktsiooni kasutamine välitingimustes seadusega keelatud.

- Ühenduse kiirus ja ulatus olenevad järgmistest tingimustest.

  - Seadmetevaheline kaugus

  - Takistused seadmete vahel

  - Seadme konfiguratsioon

  - Raadioside tingimused

  - Ümbritsev keskkond (sh seinamaterjal jms)

  - Kasutusel olevad rakendused

    Olenevalt raadioside tingimustest võivad ühendused katkeda.

- Tehnilistes andmetes määratud andmeedastuskiirus on teoreetiline maksimum ja see ei pruugi peegeldada tegelikku andmeedastuskiirust.

- Tegelik sidekiirus ei pruugi olla nii kiire kui see, mis kuvatakse teie VAIO arvutis.

- 2,4 GHz ja 5 GHz Wi-Fi sagedusribad ei ühildu omavahel.

- IEEE 802.11g ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) andmeedastuskiirust võivad mõjutada häired, kui neid kasutatakse tootega IEEE 802.11b. Lisaks alandavad IEEE 802.11g ja IEEE 802.11n automaatselt edastuskiirust, et säilitada ühilduvust tootega IEEE 802.11b. Edastuskiirust saab uuesti kiirendada, muutes pääsupunkti kanalisätteid.

- Wi-Fi-funktsiooni järsuks peatamiseks lülitage VAIO arvuti välja.

- WLAN-i standard hõlmab krüptimismeetodeid: Wired Equivalent Privacy (WEP), mis on turvaprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). IEEE ja Wi-Fi Liidu ühisarvamuse järgi tuginevad WPA2 ja WPA standardite spetsifikatsioonid vastastikuse ühildatavuse turvalisuse täiustamisel, mis tõstab olemasolevate Wi-Fi-võrkude andmekaitse ja juurdepääsu reguleerimise taset. WPA on loodud nii, et see ühilduks IEEE 802.11i spetsifikatsioonidega. Lisaks kasutajaautentimisele 802.1X-i ja protokolliga Extensible Authentication Protocol (EAP) kasutab see täiustatud andmekrüptimist Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Andmekrüptimine kaitseb tundlikku traadita ühendust klientide ja pääsupunktide vahel. Lisaks sellele on turvalisuse tagamiseks teisi tüüpilisi LAN-turvalisuse mehhanisme (nt paroolikaitse, otsast otsani krüptimine, virtuaalsed privaatvõrgud ja autentimine). WPA uus generatsioon WPA2 pakub tugevamat andmekaitset ja võrgule juurdepääsu reguleerimist ning on lisaks loodud kõigi standardi 802.11 seadmete versioonide turvamiseks (sh standardid 802.11b, 802.11a, 802.11g ja 802.11n, mitme ribaga ja mitme režiimiga seadmed). Lisaks pakub WPA2 kinnitatud IEEE 802.11i standardi järgi valitsuse tasemel turvalisust, kohaldades National Institute of Standards and Technology (NIST; Riiklik Standardite ja Tehnoloogia Instituut) FIPS 140-2-ga ühilduvat AES-krüptimisalgoritmi ja 802.1X-põhist autentimist. WPA2 ühildub tagasisuunas WPA-ga.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Teave Wi-Fi(R) (traadita kohtvõrk) standardite kohta
- Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine
- Wi-Fi(R)-ühenduste (traadita kohtvõrk) peatamine
- Märkused BLUETOOTH(R)-i funktsiooni kasutamise kohta

Tagasi lehe algusesse