# Lietotāja rokasgrāmata

# Personālais dators VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Drukāt

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kuri tiek pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb vadu ekvivalentā privātuma (WEP – Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, savstarpēji komunicēt pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja esat ievadījis nepareizu drošības atslēgu, rīkojieties šādi, lai ievadītu to atkārtoti.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā tīkla un izvēlieties opciju Skatīt savienojuma rekvizītus (View connection properties).
4. Atlasiet cilni Drošība (Security).
5. Ievadiet drošības atslēgu laukā Tīkla drošības atslēga (Network security key) un atlasiet opciju Labi (OK).

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Uz lapas sākumu