# Ръководство за потребителя

# Компютър VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Отпечатване

## Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)

Ключът за защита представлява протокол за защита за Wi-Fi, който шифрова данните, предавани по Wi-Fi. Той е наричан още шифроващ ключ или WEP (Wired Equivalent Privacy) ключ.

Ключът за защита позволява на безжични устройства с еднакъв ключ, като например точка за Wi-Fi достъп и компютър, да комуникират помежду си по Wi-Fi.

Ключът за защита се назначава на всяка точка за достъп по подразбиране. (Уверете се, че ключът за защита по подразбиране е променен за защита на данните от неупълномощено използване.) Ако не може да откриете ключа за защита по подразбиране, вж. ръководството, предоставено с точката за достъп.

Ако въведете грешен ключ за защита, следвайте стъпките по-долу за повторно въвеждане на ключа за защита.

1. Отворете препратките и изберете препраткатаНастройки (Settings). (Вижте Отваряне на препратките за отваряне на препратките.)
2. Изберете(иконата за мрежа).
3. Щракнете с десен бутон върху желаната мрежа и изберете Преглед на свойствата на връзката (View connection properties).
4. Изберете раздела Защита (Security).
5. Въведете ключ за защита в полето Ключ за защита на мрежата (Network security key) и изберете OK.

Обратно в началото на страницата

### Сродна тема

- Относно стандартите за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Стартиране на Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) комуникация
- Забележки относно използването на функцията Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)

Обратно в началото на страницата