# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Печать

## Что делать, если не удается подключить компьютер VAIO к точке доступа (или к Интернету)?

- См. раздел Что делать, если не работает функция Wi-Fi(R) (беспроводной локальной сети)?.

- Убедитесь в том, что точка доступа включена.

- Проверьте параметры точки доступа.

  Указанные ниже варианты настройки могут привести к сбою при установлении соединения между компьютером VAIO и точкой доступа или к неустойчивости соединения.

  - На точке доступа запрещен обмен данными с устройством, для которого идентификатору SSID присвоено значение "ANY", а на компьютере VAIO ‎или на точке доступа идентификатору SSID присвоено именно значение "ANY".

  - Для точки доступа задан скрытый режим.

    Для получения дополнительных сведений прочитайте руководство, прилагаемое к точке доступа, или обратитесь к поставщику услуг Wi-Fi.

- Убедитесь в наличии установленного соединения между компьютером VAIO и точкой доступа. Более подробные сведения см. в разделе Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть).

- Возможность установления связи зависит от расстояния, наличия препятствий, конфигурации устройств, мощности радиосигнала, помех радиосвязи, материалов стен, работающего программного обеспечения и т. п.

  Переместите компьютер VAIO дальше от препятствий и ближе к точкам доступа, с которыми может потребоваться установить связь.

- Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры (Settings) и(значок сети).

  Убедитесь, что точка доступа отображается.

  Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.

В начало страницы