# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Печать

## Установка и извлечение модулей памяти

Если вы хотите увеличить скорость или повысить производительность компьютера при одновременном запуске программ, увеличьте объем памяти, установив дополнительные модули памяти.

Перед обновлением памяти компьютера см. раздел Примечания к установке и извлечению модулей памяти.

Если вы устанавливаете модули памяти в два или более гнезд, активируется двухканальный режим, повышающий производительность.

Тип модуля и объем памяти, установленной на вашем компьютере, могут отличаться в зависимости от модели.

1. Выключите компьютер VAIO и периферийные устройства, отсоедините шнур питания и прочие соединительные кабели и извлеките аккумулятор.

   Сведения об извлечении аккумулятора см. в разделе Извлечение аккумулятора.

2. Дождитесь, пока компьютер VAIO остынет.

   Внутренние компоненты компьютера VAIO могут оставаться горячими даже после отключения питания. Работая с компьютером VAIO в таком состоянии, необходимо быть внимательными, чтобы не обжечься.

3. Положите чистую ткань на ровную и плоскую поверхность и расположите компьютер VAIO, как показано ниже. Открутите винты крестовой отверткой, чтобы открыть крышку отсека модулей памяти.

   Расположение винтов показано стрелками на рисунке ниже.

   В некоторых моделях на крышке отсека модулей памяти используются невыпадающие винты, которые нельзя отделить от крышки.

   Модуль памяти покрыт защитной пластиной. При его установке или извлечении следует приподнять пластину.

   Аккуратно приподнимайте пластину, чтобы не отсоединить ее и не согнуть.

4. Коснитесь внешнего металлического объекта, чтобы избавиться от статического электричества.

   Не касайтесь металлических компонентов внутри компьютера VAIO.

5. При отсутствии свободного гнезда извлеките один из установленных модулей памяти. Потяните задвижки в направлении стрелок, чтобы извлечь модуль под углом (1), а затем потяните модуль в обратном направлении (2).

6. Извлеките новый модуль памяти из антистатической сумки.
7. Удерживая его за края, вставьте его в гнездо модуля памяти контактами вниз, совместив выемку на модуле с небольшим выступом в гнезде.

8. Продолжая удерживать модуль памяти за края, надавите на него до щелчка, как показано на рисунке.

   Задвижки на обеих сторонах гнезда защелкнутся, зафиксировав таким образом модуль. Не касайтесь микросхем (черных компонентов) в модуле памяти.

9. Замените крышку модуля памяти и закрепите ее винтами, извлеченными во время выполнения шага 3.
10. Установите аккумулятор и подключите все соединительные кабели и периферийные устройства, отключенные на шаге 1, а затем включите компьютер.
11. Убедитесь, что объем системной памяти изменился и соответствует ожидаемому.

    Если указан правильный объем памяти, установка модуля памяти прошла успешно.

    Чтобы проверить информацию о системе, см. раздел Просмотр информации о системе.

В начало страницы

### См. также

- Примечания к установке и извлечению модулей памяти

В начало страницы