# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

Печать

## Запуск связи Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

Можно установить связь Wi-Fi между компьютером VAIO и точкой доступа (приобретается отдельно).

Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что точка доступа Wi-Fi включена и исправно работает.

1. Подключите точку доступа к компьютеру VAIO.

   Более подробные сведения см. в центре Справка и поддержка (Windows Help and Support) (Открытие центра Справка и поддержка (Windows Help and Support)) и руководстве, поставляемом с точкой доступа.

2. Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры (Settings). (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)
3. В правом нижнем углу выберите Изменение параметров компьютера (Change PC settings).
4. Выберите Беспроводной (Wireless) на левой панели экрана Параметры ПК (PC settings).
5. Измените значение настройки Режим "в самолете" (Airplane mode) на Выкл (Off), а для настройки Wi-Fi в разделе Беспроводные устройства (Wireless devices) измените значение на Вкл. (On).
6. Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры (Settings). (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)
7. Выберите(значок сети).
8. Выберите требуемую точку доступа и пункт Подключиться (Connect).

   После создания подключения в поле выбранной точки доступа отображается Подключено (Connected).

   Если отображается окно ввода ключа безопасности, укажите ключ безопасности и выберите ОК (OK). Более подробные сведения см. в разделе Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть).

   Обратите внимание, что ключ безопасности вводится с учетом регистра.

#### Проверка состояния подключения Wi-Fi

Откройте рабочий стол и переместите указатель мыши на значок(значок сети) в области уведомлений на рабочем столе для проверки состояния подключения Wi-Fi, например точки доступа, к которой в данный момент подключен компьютер VAIO.

Сведения о том, как открыть рабочий стол, см. в разделе Открытие экрана Рабочий стол (Desktop).

#### Примечание

- Если модель поддерживает стандарты IEEE 802.11a/b/g/n и включена только функция Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц, невозможно установить соединение между компьютером VAIO и точкой доступа беспроводной локальной сети, работающей на частоте 5 ГГц. Кроме того, если включена только функция Wi-Fi на частоте 5 ГГц, компьютер нельзя подключить к точке доступа Wi-Fi, работающей на частоте 2,4 ГГц.

  Если данная модель поддерживает только стандарты IEEE 802.11b/g/n, при отключенной функции Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц установить соединение между компьютером и точкой доступа невозможно. Для таких моделей невозможно установить соединение между компьютером и точкой доступа Wi-Fi, работающей на частоте 5 ГГц.

- Перед началом обмена данными по Wi-Fi может потребоваться некоторое время для поиска точки доступа Wi-Fi и подключения к ней.

#### Совет

- Более подробные сведения о режиме Режим "в самолете" (Airplane mode) см. в центре Справка и поддержка (Windows Help and Support) (Открытие центра Справка и поддержка (Windows Help and Support)).

- При первом подключении компьютера VAIO к точке доступа путем ввода ключа безопасности она регистрируется на компьютере. При последующих подключениях вводить ключ безопасности не требуется.

В начало страницы

### См. также

- Общие сведения о стандартах Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Прерывание соединения по Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Примечания к использованию функции Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)
- Общие сведения о ключе безопасности в сети Wi-Fi(R) (беспроводная локальная сеть)

В начало страницы