# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

Печать

## Как узнать фактический адрес (MAC-адрес) встроенного интерфейса беспроводной сети для компьютера VAIO?

- Если на точке доступа включена фильтрация MAC-адреса, зарегистрируйте MAC-адрес компьютера VAIO на экране настройки точки доступа. В противном случае компьютер не может подключиться к точке доступа.

  Откройте Командная строка (Command Prompt), введите «ipconfig /all», затем нажмите клавишу Enter. Фактический адрес (MAC-адрес) указан в поле Физический адрес (Physical Address) в разделе Адаптер беспроводной локальной сети (Wi-Fi) (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Сведения о том, как открыть Командная строка (Command Prompt), см. в разделе Приложения (Apps), Параметры (Settings) или Файлы (Files): поиск и запуск.

В начало страницы