# Bruksanvisning

# Persondator VAIO Duo 13SVD1321

Skriv ut

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)) och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut (Connect).

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten (Connected) i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Mer information finns i Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN).

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Gå till början av sidan