# Ръководство за потребителя

# Компютър VAIO Duo 13SVD1321

## Интернет

- Относно мрежата (LAN)
  Мрежата (LAN) позволява да свържете компютъра VAIO с интернет и да прехвърляте данни между компютъра и други устройства.
- Забележки относно използването на функцията Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
  Преди да използвате Wi-Fi функцията, прочетете предпазните мерки за правилна употреба по-долу.
- Забраняване на функцията Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
  Може да забраните Wi-Fi функцията, като следвате стъпките по-долу.
- Стартиране на безжична WAN комуникация (модели, оборудвани с функция за безжична WAN мрежа)
  Може да осъществявате безжична WAN (WWAN) комуникация, като използвате OneClick Internet.
- Спиране на безжична WAN комуникация (модели, оборудвани с функция за безжична WAN мрежа)
  Може да спирате безжичната WAN (WWAN) комуникация, като следвате стъпките по-долу.
- Относно стандартите за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
  Wi-Fi позволява на компютъра VAIO да се свързва към мрежа чрез безжична връзка.
- Спиране на комуникациите чрез Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
  Може да спрете Wi-Fi комуникациите, като следвате стъпките по-долу.
- Относно услугите за връзка с интернет
  Налични са видовете услуги за връзка с интернет, посочени по-долу.
- Преди да използвате безжична WAN мрежа (модели, оборудване с функция за безжична WAN мрежа)
  Географски разширена мрежа (WAN) е широко разпространена комуникационна мрежа, която прави възможно свързването на локални компютърни мрежи в отдалечени места и често е налична с устройства за комуникация, предоставяни от доставчици, като например мобилни оператори.
- Поставяне на micro SIM карта (модели, оборудвани с функция за безжична WAN мрежа)
  В тази тема се обяснява как да поставите micro SIM карта.
- Изваждане на micro SIM карта (модели, оборудвани с устройство за безжична WAN мрежа)
  В тази тема се обяснява как да извадите micro SIM карта.
- Относно ключа за защита за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
  Ключът за защита представлява протокол за защита за Wi-Fi, който шифрова данните, предавани по Wi-Fi. Той е наричан още шифроващ ключ или WEP (Wired Equivalent Privacy) ключ.
- Стартиране на Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) комуникация
  Може да установите Wi-Fi комуникация между компютъра VAIO и точка за достъп (не е предоставена в комплекта).

Обратно в началото на страницата

### Може би търсите следните теми:

- Инсталиране на приложения от Магазин на Windows (Windows Store)
- Използване на антивирусното приложение за компютъра VAIO

Обратно в началото на страницата