# Korisnički priručnik

# Lični računarVAIO Duo 13SVD1321

Štampanje

## Zaustavljanje bežične WAN komunikacije (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)

Možete da zaustavite bežičnu WAN (WWAN) komunikaciju na sledeći način.

1. Otvorite dugmad i izaberite dugmePostavke (Settings). (Pogledajte Otvaranje dugmadi da biste otvorili dugmad.)
2. U donjem desnom uglu izaberite Promena postavki računara (Change PC settings).
3. Izaberite Bežična (Wireless) u levom oknu ekrana Postavke računara (PC settings).
4. Promenite postavku Mobilna veza širokog opsega (Mobile Broadband) u opciji Bežični uređaji (Wireless devices) na Isključeno (Off).

#### Napomena

- Isključivanje bežične WAN funkcije tokom pristupanja udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima može uzrokovati gubitak podataka.

Idi na vrh stranice

### Srodne teme

- Pre korišćenja bežične WAN mreže (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Umetanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Uklanjanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Pokretanje bežične WAN komunikacije (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)

Idi na vrh stranice