# Korisnički priručnik

# Lični računarVAIO Duo 13SVD1321

Štampanje

## Pokretanje bežične WAN komunikacije (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)

Možete da uspostavite bežičnu WAN (WWAN) komunikaciju pomoću funkcije OneClick Internet.

1. Otvorite dugmad i izaberite dugmePostavke (Settings). (Pogledajte Otvaranje dugmadi da biste otvorili dugmad.)
2. U donjem desnom uglu izaberite Promena postavki računara (Change PC settings).
3. Izaberite Bežična (Wireless) u levom oknu ekrana Postavke računara (PC settings).
4. Proverite da li je Režim letenja (Airplane mode) u statusu Isključeno (Off) i promenite postavku Mobilna veza širokog opsega (Mobile Broadband) u okviru stavke Bežični uređaji (Wireless devices) na Uključeno (On).
5. Pokrenite OneClick Internet i izaberite Poveži se (Connect). (Pogledajte Pretraživanje/pokretanje opcija Aplikacije (Apps), Postavke (Settings) ili Datoteke (Files) da biste pokrenuli OneClick Internet.)

#### Napomena

- Proverite da li je micro SIM kartica pravilno umetnuta u slot za micro SIM karticu na vašem VAIO računaru. U suprotnom, bežična WAN funkcija možda neće raditi.

  Pogledajte Umetanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom) za informacije o tome kako da umetnete micro SIM karticu.

#### Nagoveštaj

- Za više informacija o tome kako da koristite bežičnu WAN funkciju, pogledajte uputstva operatera.

Idi na vrh stranice

### Srodne teme

- Pre korišćenja bežične WAN mreže (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Umetanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Uklanjanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Zaustavljanje bežične WAN komunikacije (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)

Idi na vrh stranice