# Ordenador VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Instalación y extracción de módulos de memoria

Si desea incrementar la velocidad del ordenador o mejorar su rendimiento cuando ejecuta diversos programas a la vez, puede instalar módulos de memoria opcionales para aumentar la cantidad de memoria disponible.

Antes de actualizar la memoria del ordenador, consulte Notas sobre la instalación y extracción de módulos de memoria.

Si instala módulos de memoria en dos ranuras o más, se habilita el modo de doble canal para tener un mejor rendimiento.

El tipo de módulo y la cantidad de memoria instalada en el ordenador pueden variar en función del modelo.

1. Apague el ordenador VAIO y los dispositivos periféricos, desconecte el cable de alimentación y todos los cables de conexión y extraiga el paquete de batería.

   Consulte Extracción del paquete de batería para obtener información sobre la extracción del paquete de batería.

2. Espere un poco hasta que el ordenador VAIO se enfríe.

   Las partes internas del ordenador VAIO pueden estar calientes justo después de apagarlo. Tenga cuidado e intente evitar quemaduras mientras manipula el ordenador VAIO en este estado.

3. Coloque un trapo limpio en una superficie plana y nivelada y ponga el ordenador VAIO encima tal como se muestra abajo. Quite los tornillos con un destornillador de estrella para abrir la tapa del compartimento del módulo de memoria.

   Las ubicaciones de los tornillos se indican con flechas en la ilustración siguiente.

   En algunos modelos, se utilizan tornillos cautivos para fijar la tapa del compartimento del módulo de memoria, de modo que no se pueden separar de la tapa.

   Una película protectora situada bajo la tapa protege el módulo de memoria. Levante la película al instalar o extraer el módulo de memoria.

   Tenga cuidado de no levantarla demasiado para que no se despegue ni se doble.

4. Toque un objeto metálico para descargar la electricidad estática.

   No toque ninguna parte metálica del interior del ordenador VAIO.

5. Si no hay ninguna ranura libre, extraiga el módulo de memoria que haya instalado. Tire de las palancas en la dirección de las flechas para liberar el módulo en diagonal (1) y, a continuación, tire del módulo en la dirección de la flecha (2).

6. Saque el nuevo módulo de memoria de su bolsa antiestática.
7. Sujete el módulo de memoria por los bordes y hágalo deslizar hasta el interior de la ranura del módulo de memoria con el extremo encarado hacia abajo mientras alinea la muesca del módulo con la pequeña proyección de la ranura.

8. Sujete el módulo de memoria por los bordes y empújelo hasta que encaje con un clic, como se muestra en la ilustración.

   Las palancas que hay en ambos lados de la ranura deben quedar encajadas para trabar el módulo. No toque ningún IC (componentes negros) del módulo de memoria.

9. Vuelva a colocar la tapa del compartimento del módulo de memoria y asegúrela con los tornillos que ha quitado en el paso 3.
10. Instale el paquete de batería, conecte todos los cables de conexión y periféricos que desconectó en el paso 1 y encienda el ordenador.
11. Compruebe que la cantidad de memoria del sistema ha cambiado correctamente.

    Si la cantidad de memoria del sistema indicada es correcta, significa que la instalación del módulo de memoria ha sido satisfactoria.

    Para comprobar la información del sistema, consulte Visualización de la información del sistema.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- Notas sobre la instalación y extracción de módulos de memoria

Ir al principio de la página