# Personlig computer VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Wi-Fi

- Om internetforbindelser

  Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

- Deaktivering af Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

  Du kan deaktivere Wi-Fi-funktionen på følgende måde.

- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)

  Læs følgende forholdsregler og retningslinjer, inden du bruger Wi-Fi-funktionen.

- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

  Du kan afbryde Wi-Fi-kommunikationen på følgende måde.

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

  Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

  Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computeren og et adgangspunkt (medfølger ikke).

- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

  En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

### Du søger muligvis efter følgende emner:

- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

Gå til toppen af siden