# Personlig computer VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)

Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

Slut den ene ende af LAN-kablet (medfølger ikke) til LAN-porten på VAIO-computeren og den anden ende til netværket.

#### Bemærk!

- Yderligere oplysninger om hvilket udstyr du skal bruge til at få internetadgang og hvordan du kan oprette forbindelse fra VAIO-computeren til Internettet kan du få hos din internetudbyder.

- Når VAIO-computeren opretter forbindelse til internettet, skal du bruge et kabel, hvor der står "Netværk" eller "Ethernet" på det.

- Der må ikke sluttes et telefonkabel til VAIO-computerens LAN-port.

  Hvis LAN-porten tilsluttes følgende netværk eller telefonlinjer, kan stærk elektrisk strøm til porten forårsage beskadigelse, overophedning eller brand.

  - Alle netværk, undtagen netværk af typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Offentlige telefonlinjer med abonnement

  - PBC (privat bicentral)

  - Telefonlinjer til privat brug (intercom-samtaleanlæg) eller arbejdsbrug (virksomhedstelefon med flere linjer)

#### Tip!

- For at oprette forbindelse for VAIO-computeren til internettet vha. Wi-Fi(R) (trådløst LAN)-funktionen, skal du konfigurere Wi-Fi-indstillingerne. Se Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

Gå til toppen af siden

### Relateret emne

- Om internetforbindelser
- Om netværket (LAN)
- Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Gå til toppen af siden