# Personlig computer VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Start af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)

Du kan oprette en Wi-Fi-kommunikationsforbindelse mellem din VAIO-computeren og et adgangspunkt (medfølger ikke).

Inden du bruger Wi-Fi, skal du sikre dig, at Wi-Fi-adgangspunktet er tændt og i drift.

1. Slut et adgangspunkt til din VAIO-computeren.

   Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) og i den brugervejledning, der fulgte med adgangspunktet.

2. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
3. Vælg Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne.
4. Vælg Trådløs i den venstre rude på skærmen Pc-indstillinger.
5. Sæt Flytilstand til Slået fra og indstillingen Wi-Fi under Trådløse enheder til Til.
6. Åbn amuletterne, og vælg amulettenIndstillinger. (Se Åbning af amuletter for at åbne amuletterne.)
7. Vælg(netværksikonet).
8. Vælg det ønskede adgangspunkt, og vælg Opret forbindelse.

   Når forbindelsen er oprettet, vises Tilsluttet i feltet for det valgte trådløse adgangspunkt.

   Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive en sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen og vælge OK. Se Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN) for at få flere oplysninger.

   Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sikkerhedsnøgler.

#### Sådan kontrollerer du status for Wi-Fi-forbindelsen

Åbn skrivebordet, og hold musemarkøren hen over(netværksikonet) på skrivebordets meddelelsesområde for at kontrollere status for Wi-Fi-forbindelsen, som f.eks. hvilket adgangspunkt der i øjeblikket er forbundet med din VAIO-computeren.

Du kan se, hvordan du åbner skrivebordet, i Åbning af Skrivebord.

#### Bemærk!

- Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11a/b/g/n/ac (udkast)-standarden, og du kun har aktiveret Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz, kan din VAIO-computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz. Og når Wi-Fi-funktionen på 5 GHz er aktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 2,4 GHz.

  Hvis du har en model, der understøtter IEEE 802.11b/g/n-standarden, og Wi-Fi-funktionen på 2,4 GHz er deaktiveret, kan computeren ikke oprette forbindelse til et adgangspunkt. Computeren kan heller ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt på 5 GHz.

- Det kan tage et stykke tid at finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt, som skal bruges til kommunikation via Wi-Fi.

#### Tip!

- Du kan finde flere oplysninger i Windows Hjælp og support (Åbning af Windows Hjælp og support) om Flytilstand.

- Når du opretter forbindelse fra din VAIO-computeren til adgangspunktet ved at angive sikkerhedsnøglen, registreres adgangspunktet på computeren. Derefter skal du ikke angive sikkerhedsnøglen, når du opretter forbindelse.

Gå til toppen af siden

### Relateret emne

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)
- Afbrydelse af Wi-Fi(R)-kommunikation (trådløst LAN)
- Om Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)
- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

Gå til toppen af siden