# Personlig computer VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## LAN-netværk

- Sådan oprettes forbindelse til internettet med en Kabelforbundet forbindelse (Modeller udstyret med LAN-port)

  Inden du kan bruge internettet, skal du tilmeldes en internetudbyder (ISP) og opsætte enheder til at tilslutte VAIO-computeren til internettet.

- Om internetforbindelser

  Du kan benytte følgende typer internetforbindelser.

- Om netværket (LAN)

  Netværket (LAN) giver dig mulighed for at oprette forbindelse fra din VAIO-computeren til internettet og overføre data mellem computeren og andre enheder.

- Om Wi-Fi(R)-standarder (trådløst LAN)

  Wi-Fi giver dig mulighed for at koble VAIO-computeren til et netværk ved hjælp af en trådløs forbindelse.

- Om sikkerhedsnøglen til Wi-Fi(R) (trådløst LAN)

  En sikkerhedsnøgle er en sikkerhedsprotokol til Wi-Fi, som krypterer de data, der sendes via Wi-Fi. Den kaldes også en krypteringsnøgle eller en WEP-nøgle (Wired Equivalent Privacy).

### Du søger muligvis efter følgende emner:

- Hvor kan jeg finde den fysiske adresse (MAC-adressen) til VAIO-computerens indbyggede trådløse netværksgrænseflade?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille film eller lydfiler, som jeg har modtaget, via Wi-Fi(R) (trådløst LAN), eller hvis afspilningen afbrydes? Hvorfor er dataoverførselshastigheden så langsom?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kender SSID'et eller sikkerhedsnøglen til adgangspunktet?
- Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computer ikke kan forbindes til et adgangspunkt (eller internettet)?
- Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge Wi-Fi(R)-funktionen (trådløst LAN)?

Gå til toppen af siden