# Komputer osobisty VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Instalowanie akumulatora

Zainstaluj akumulator w komorze akumulatora komputera VAIO.

1. Wyłącz komputer VAIO. Odłącz przewód zasilania i wszystkie kable, a następnie zamknij pokrywę ekranu LCD.
2. Przesuń przełącznik blokady LOCK akumulatora () do pozycji otwartej.

3. Wsuń akumulator pod kątem do komory akumulatora, aż wypustki () po obu stronach komory wejdą w rowki () po obu stronach akumulatora.

4. Obróć akumulator w kierunku wskazanym przez strzałkę i wciśnij go do komory, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

5. Przesuń przełącznik LOCK akumulatora do pozycji LOCK, aby zamocować akumulator w komputerze VAIO.

#### Uwaga

- Przed rozpoczęciem korzystania z komputera VAIO upewnij się, że przełącznik LOCK akumulatora znajduje się w pozycji LOCK. Korzystanie z komputera, w którym nie zabezpieczono akumulatora może spowodować, że: akumulator wysunie się z obudowy lub komputer się nie włączy bądź nagle się wyłączy.

Początek strony

### Powiązany temat

- Ładowanie akumulatora
- Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora

Początek strony