# Personal Computer VAIO Tap 11SVT1121

## Verwenden des Stifthakens (Modelle mit Digitalisier-Eingabestift)

Durch Verwendung des Stifthakens können Sie beim Tragen Ihres VAIO-Computers den mitgelieferten Stift (Digitalisier-Eingabestift) bequem mit sich führen, indem Sie ihn am Computer befestigen.

1. Stecken Sie den Stifthaken in die Öffnung () an der Rückseite Ihres VAIO-Computers.

2. Befestigen Sie den Stift am Stifthaken.

#### Hinweis

- Die Endkappe enthält einen Magneten. Bringen Sie kein Objekt, das durch magnetische Störungen leicht beeinflussbar ist (wie zum Beispiel eine Kreditkarte) in die Nähe des Stifts. Dies könnte zum Verlust aufgezeichneter Daten führen.

- Die Tastatur enthält einen Magneten, und das LCD-Display ist mit einem magnetischen Sensor ausgestattet. Dank dieser Konstellation kann der VAIO-Computer feststellen, ob die Tastatur mit dem Computer verbunden ist. Wenn Sie die Endkappe des Stifts, die ebenfalls einen Magneten enthält, in die Nähe des LCD-Displays bringen, kann der Computer dies irrtümlicherweise so interpretieren, als ob die Tastatur mit dem Computer verbunden wird, und in den Energiesparmodus wechseln.

- Achten Sie beim Anbringen des Stifthakens an Ihrem VAIO-Computer darauf, die Glasoberfläche des LCD-Displays zu schützen. Legen Sie den Computer auf ein weiches Tuch, um eine Beschädigung des LCD-Displays zu vermeiden.

- Bewahren Sie Kleinteile wie die Schreibspitze, die Endkappe, den Stifthaken und die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass sie verschluckt werden.

- Beim Entfernen des Stifthakens von Ihrem VAIO-Computer sollten Sie darauf achten, den Haken in Pfeilrichtung abzuziehen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Stifthaken aus, da dies den Stifthaken beschädigen kann.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Verwenden des Stifts (Modelle mit Digitalisier-Eingabestift)

Zum Seitenanfang