# Ordinateur personnelVAIO Tap 11SVT1121

## Remarques relatives aux capteurs intégrés

Pour une utilisation correcte des capteurs intégrés, lisez d'abord les précautions suivantes.

### Remarques relatives à l'utilisation de l'accéléromètre intégré

- Vous ne pouvez pas modifier l'orientation de l'écran de votre ordinateur VAIO lorsque celui-ci est raccordé à un écran externe. Si vous raccordez l'ordinateur à un écran externe tout en utilisant l'ordinateur en orientation portrait, l'écran de l'ordinateur passera automatiquement en orientation paysage (horizontale).

- L'affichage de l'écran de l'ordinateur peut se déformer si vous modifiez l'orientation de l'écran de l'ordinateur alors que l'économiseur d'écran est activé.

- Certaines applications ne prennent pas en charge l'orientation portrait et peuvent ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, utilisez votre ordinateur VAIO en orientation paysage.

### Remarques relatives à l'utilisation de la boussole numérique intégrée

- La boussole numérique intégrée fonctionne par détection de la direction magnétique. Ne vous fiez pas uniquement aux informations de localisation données par la boussole numérique intégrée.

  La précision de la boussole numérique peut être facilement affectée par les interférences magnétiques et elle peut ne pas fonctionner correctement, particulièrement aux endroits suivants :

  - À l'intérieur d'un ascenseur ou d'une pièce comportant des matériaux ferreux, comme des cadres métalliques ou du béton armé

  - Près d'une structure en béton armé, comme une passerelle piétonne ou le hall d'un aéroport ou d'une gare

  - À proximité ou à l'intérieur d'un train ou d'une voiture

  - À proximité d'un transformateur au sol ou de lignes à haute tension

  - À proximité d'un objet métallique comme un bureau à cadre métallique ou des meubles métalliques

  - À proximité d'un objet présentant une interférence magnétique élevée, comme un aimant, un support magnétique ou des haut-parleurs

    Le stylo fourni (modèles équipés d'un Stylet de numérisation) et le clavier contiennent des aimants. Si le stylo ou le clavier sont proches du magnétomètre () de votre ordinateur VAIO, la boussole numérique peut ne pas fonctionner correctement.

- Le réglage de l'angle de l'écran LCD peut réduire la précision de la boussole numérique intégrée. Ce phénomène est normal et ne constitue nullement un signe de dysfonctionnement. Si tel est le cas, vous devez étalonner la boussole numérique.

  Éloignez-vous des matériaux qui causent des interférences magnétiques, comme des produits métalliques ou des aimants, et effectuez les opérations suivantes tout en exécutant une application qui utilise la boussole numérique.

  Avant d'effectuer les opérations, conservez le stylo (modèles fournis avec un Stylet de numérisation) et le clavier à l'écart de votre ordinateur VAIO et repliez le support à l'arrière de l'ordinateur.

  - Placez votre ordinateur VAIO sur une surface plane, tenez-le des deux mains puis faites-le pivoter de 360 degrés une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, écran LCD debout.

  - Placez votre ordinateur VAIO sur une surface plane, tenez-le des deux mains puis faites-le pivoter de 360 degrés une fois dans le sens de la longueur.

  - Placez votre ordinateur VAIO sur une surface plane, tenez-le des deux mains puis faites-le pivoter de 360 degrés une fois dans le sens de la largeur.

  - Si le problème persiste, utilisez votre ordinateur VAIO dans un endroit présentant moins d'interférences magnétiques.

Haut de la page