# Ordinateur personnelVAIO Tap 11SVT1121

## Utilisation du clavier sans fil

Mettez l'interrupteur marche/arrêt de l'alimentation et du pavé tactile du clavier dans la position permettant de l'allumer et réglez la fonction du pavé tactile sur marche ou arrêt.

État de l'interrupteur et fonctions

- OFF

  Alimentation du clavier OFF / fonction du pavé numérique OFF

- #### ON

  Alimentation du clavier ON / fonction du pavé numérique ON

- ####

  Alimentation du clavier ON / fonction du pavé numérique OFF

#### Note

- Le clavier est équipé d'aimants qui permettent de le coupler à votre ordinateur VAIO. Ne placez pas des cartes de crédit, etc. qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques, à proximité de l'ordinateur, particulièrement dans les zones à l'avant ou à l'arrière du clavier. Cela pourrait provoquer une altération des données.

#### Astuce

- Lorsque vous ne pouvez pas allumer le clavier sans fil à l'aide de l'« interrupteur marche/arrêt de l'alimentation et du pavé numérique pour le clavier », procédez comme suit pour vérifier que Mode Avion est OFF et que le Keyboard Receiver est ON.

  Ouvrez les icônes et sélectionnez l'icôneParamètres

  Sélectionnez Modifier les paramètres du PC dans le coin inférieur droit et sélectionnez Sans fil dans le volet gauche.

  Vérifiez que Mode Avion est OFF et que le Keyboard Receiver est ON.

Haut de la page

### Rubrique associée

- Chargement du clavier
- Environnement d'utilisation du clavier
- Utilisation du pavé tactile

Haut de la page