# Personal computer VAIO Tap 11SVT1121

## Caricamento della tastiera

È possibile caricare la tastiera collegandola al computer VAIO.

1. Posizionare il computer VAIO su una superficie piana.
2. Individuare la porta di carica () sulla tastiera e la porta di carica () sul computer VAIO, quindi allineare il bordo superiore della tastiera con il bordo inferiore del computer.

3. Controllare la posizione () delle porte di carica e spostare la tastiera nella direzione della freccia per collegarla al computer VAIO.

   La spia di carica nella parte inferiore della tastiera si accende e il caricamento inizia quando entrambe le porte di carica sono correttamente collegate. (La spia di carica si spegne quando il caricamento viene completato.)

#### Nota

- Per evitare di far cadere il computer VAIO e la tastiera, assicurarsi di afferrare entrambi i dispositivi durante lo scollegamento della tastiera dal computer.

- Quando l'autonomia residua della batteria del computer VAIO è inferiore al 10%, non è possibile caricare la tastiera.

- Per proteggere la porta di carica dallo sporco, evitare di toccare la porta di carica della tastiera.

- Non caricare la tastiera con una protezione per lo schermo applicata sul touchscreen o con un panno per pulire posizionato tra il computer VAIO e la tastiera. Questa operazione potrebbe impedire il collegamento tra il computer e la tastiera e il caricamento della tastiera.

#### Suggerimento

- La spia di carica nella parte inferiore della tastiera è accesa durante il caricamento della tastiera. La spia si spegne quando il caricamento viene completato.

- Quando la batteria sta per esaurirsi, la spia della batteria lampeggia per 30 secondi.

- È possibile caricare la tastiera anche quando il computer VAIO non è collegato ad un'alimentazione CA.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Utilizzo della tastiera wireless
- Sull'ambiente di utilizzo della tastiera

Vai all'inizio della pagina