# Henkilökohtainen tietokone VAIO Tap 11SVT1121

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote, kirjoita "ipconfig /all" ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoite) näkyy Langaton LAN-sovitin -kohdan Fyysinen osoite -kentässä.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote avataan, on kohdassa Sovellukset, Asetukset ja Tiedostot: etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

Siirry sivun alkuun