# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Tap 11SVT1121

## Αντικατάσταση της μπαταρίας της γραφίδας (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)

Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν η γραφίδα (Ψηφιακή γραφίδα) αρχίσει να μη λειτουργεί σωστά.

Βάσει χρήσης για περίπου 4 ώρες την ημέρα, προβλέπεται αντικατάσταση της μπαταρίας κάθε 18 μήνες. Χρησιμοποιήστε αλκαλική μπαταρία LR61 (LR8D425).

1. Αφαιρέστε το Πίσω καπάκι από τη γραφίδα και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στη γραφίδα με τον πόλο + προς την πλευρά της μύτης.

3. Επανατοποθετήστε το Πίσω καπάκι.

#### Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το Πίσω καπάκι παρά μόνο για την αντικατάσταση της μπαταρίας.

- Αν δεν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα για κάποιο διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

- Η γραφίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με επαναφορτίσιμη μπαταρία από αυτές που διατίθενται στο εμπόριο. Με τη χρήση επαναφορτίσιμης μπαταρίας μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών της μπαταρίας και δυσλειτουργία.

- Όταν ελαττωθεί η ισχύς της μπαταρίας, αντικαταστήστε την έγκαιρα με μια καινούρια. Αν κρατήσετε μια μπαταρία μειωμένης ισχύος μέσα στη γραφίδα, μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών της μπαταρίας.

- Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μια μπαταρία.

- Ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο για θέματα ασφάλειας.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Πώς να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας