# Osobný počítačVAIO Tap 11SVT1121

## Čo robiť, ak sa počítač VAIO nemôže pripojiť k prístupovému bodu (alebo na internet)?

- Prečítajte si časť Čo robiť, ak nemožno používať funkciu siete Wi-Fi(R) (bezdrôtová sieť LAN)?.

- Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.

- Skontrolujte nastavenia prístupového bodu.

  Ak sú vybraté nasledujúce nastavenia, počítač VAIO sa nemusí pripojiť k prístupovému bodu alebo môže byť pripojenie nestabilné.

  - Ak je prístupový bod nastavený na odmietanie komunikácie so zariadením, ktorého identifikátor SSID je nastavený na hodnotu „ANY“, a identifikátor SSID počítača VAIO alebo prístupového bodu je nastavený na hodnotu „ANY“.

  - Ak je prístupový bod v neviditeľnom režime.

    Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s prístupovým bodom alebo sa obráťte na poskytovateľa siete Wi-Fi.

- Skontrolujte, či sú počítač VAIO a prístupový bod navzájom spojené. Ďalšie informácie nájdete v časti Začatie komunikácie v sieti Wi-Fi(R) (bezdrôtová sieť LAN).

- Možnosť vytvorenia pripojenia je ovplyvnená vzdialenosťou, prekážkami, konfiguráciou zariadení, intenzitou alebo rušením rádiového signálu, materiálmi stien, spustenými aplikáciami a pod.

  Počítač VAIO presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.

- Otvorte kľúčové tlačidlá a vyberte kľúčové tlačidloNastavenie a ikonu(ikona siete).

  Skontrolujte, či sa prístupový bod zobrazuje.

  Informácie o otvorení kľúčových tlačidiel nájdete v časti Otvorenie kľúčových tlačidiel.

Prejsť na začiatok stránky