# Komputer osobisty VAIO Tap 11SVT1121

## Uruchamianie łączności w bezprzewodowej sieci WAN (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)

Za pomocą funkcji OneClick Internet można ustanowić połączenie w ramach bezprzewodowej sieci WAN (WWAN).

1. Otwórz panele funkcji i wybierz panelUstawienia. (Informacje na temat otwierania paneli funkcji znajdują się w rozdziale Otwieranie paneli funkcji).
2. Wybierz opcję Zmień ustawienia komputera w prawym dolnym rogu.
3. Wybierz opcję Bezprzewodowe w lewym okienku ekranu Ustawienia.
4. Upewnij się, że opcja Tryb samolotowy jest w stanie Wyłączony, a w oknie Urządzenia bezprzewodowe zmień wartość ustawienia Komórkowe połączenie szerokopasmowe na Włączony.
5. Uruchom program OneClick Internet i wybierz opcję Połącz. (Informacje na temat uruchamiania programu OneClick Internet znajdują się w rozdziale Aplikacje, Ustawienia lub Pliki — wyszukiwanie/uruchamianie).

#### Uwaga

- Upewnij się, że karta micro SIM jest poprawnie włożona do gniazda micro karty pamięci SIM na komputerze VAIO. W przeciwnym razie funkcja bezprzewodowej sieci WAN może nie działać.

  Informacje na temat poprawnego wkładania karty micro SIM znajdują się w rozdziale Wkładanie karty micro SIM (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN).

#### Wskazówka

- Więcej informacji na temat korzystania z bezprzewodowej sieci WAN znajdziesz w instrukcjach od operatora komórkowego.

Początek strony

### Powiązany temat

- Przed rozpoczęciem korzystania z bezprzewodowej sieci WAN (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)
- Wkładanie karty micro SIM (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)
- Wyjmowanie karty micro SIM (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)
- Wyłączanie łączności w bezprzewodowej sieci WAN (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)

Początek strony