# Komputer osobisty VAIO Tap 11SVT1121

## Co należy zrobić, jeśli komputer VAIO nie może się połączyć z punktem dostępowym (lub z Internetem)?

- Zobacz rozdział Co należy zrobić, jeśli nie można korzystać z funkcji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)?.

- Należy upewnić się, że punkt dostępowy jest włączony.

- Sprawdź ustawienia punktu dostępowego.

  Jeśli są wprowadzone poniższe ustawienia, komputer VAIO nie będzie mógł połączyć się z punktem dostępowym lub połączenie może być niestabilne.

  - Gdy w punkcie dostępowym włączona jest odmowa komunikacji z urządzeniami, w których wprowadzono identyfikator SSID „ANY”, a identyfikator SSID komputera VAIO lub punktu dostępowego ma właśnie postać „ANY”.

  - Jeśli punkt dostępowy działa w trybie ukrytym.

    Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z punktem dostępowym lub uzyskać u usługodawcy oferującego połączenie Wi-Fi.

- Należy upewnić się, że komputer VAIO i punkt dostępowy są ze sobą połączone. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN).

- Na jakość połączenia mają wpływ: odległość między urządzeniami, przeszkody na drodze sygnału, konfiguracja urządzeń, moc/zakłócenia sygnału radiowego, materiały, z jakich wykonano ściany budynku, uruchomione oprogramowanie itd.

  Należy odsunąć komputer VAIO od przeszkód lub przybliżyć go do użytkowanego punktu dostępowego.

- Otwórz panele funkcji i wybierz panelUstawienia oraz ikonę sieci.

  Sprawdź, czy został wyświetlony punkt dostępowy.

  Informacje na temat otwierania paneli funkcji znajdują się w rozdziale Otwieranie paneli funkcji.

Początek strony