# Komputer osobisty VAIO Tap 11SVT1121

## Internet

- Korzystanie z oprogramowania antywirusowego na komputerze VAIO

  Komputer VAIO należy chronić przed wirusami za pomocą oprogramowania antywirusowego.

- Informacje na temat rodzajów połączenia z Internetem

  Dostępne są poniższe rodzaje połączenia z Internetem.

- Wyłączanie funkcji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

  Funkcję Wi-Fi można wyłączyć, wykonując następujące czynności.

- Uwagi dotyczące korzystania z funkcji sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

  Przed użyciem funkcji sieci Wi-Fi zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat środków ostrożności w celu prawidłowego korzystania z niej.

- Zatrzymywanie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

  Komunikację Wi-Fi można wyłączyć, wykonując następujące czynności.

- Informacje o standardach dotyczących sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

  Sieć Wi-Fi umożliwia komputerowi VAIO łączenie się z siecią za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego.

- Instalowanie aplikacji z witryny Sklep Windows

  Można instalować aplikacje z witryny Sklep Windows.

- Informacje na temat sieci lokalnej (LAN)

  Sieć lokalna (LAN) umożliwia podłączenie komputera VAIO do Internetu i przesyłanie danych między komputerem a innymi urządzeniami.

- Uruchamianie komunikacji Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

  Najpierw należy nawiązać połączenie bezprzewodowe Wi-Fi między komputerem VAIO a punktem dostępowym (niebędący częścią zestawu).

- Informacje na temat klucza zabezpieczeń sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowej sieci LAN)

  Klucz zabezpieczeń to protokół zabezpieczeń sieci Wi-Fi, który służy do szyfrowania przesyłanych przez nią danych. Jest też nazywany kluczem szyfrującym lub kluczem WEP (ang. Wired Equivalent Privacy).

- Wyjmowanie karty micro SIM (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)

  W tej części opisano sposób wyjmowania karty micro SIM.

- Wyłączanie łączności w bezprzewodowej sieci WAN (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)

  Łączność w bezprzewodowej sieci WAN (WWAN) można wyłączyć za pomocą następującej procedury:

- Uruchamianie łączności w bezprzewodowej sieci WAN (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)

  Za pomocą funkcji OneClick Internet można ustanowić połączenie w ramach bezprzewodowej sieci WAN (WWAN).

- Przed rozpoczęciem korzystania z bezprzewodowej sieci WAN (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)

  Sieć rozległa (Wide Area Network, WAN) to sieć komunikacyjna pokrywająca duży obszar, która umożliwia łączność między oddalonymi od siebie lokalnymi sieciami komputerowymi. Jej infrastrukturę często dostarczają specjalni operatorzy, na przykład telefoniczni.

- Wkładanie karty micro SIM (modele z kartą bezprzewodowej sieci WAN)

  W tej części omówiono sposób wkładania karty micro SIM.

Początek strony