# Arvuti VAIO Tap 11SVT1121

## Klaviatuuri laadimine

Klaviatuuri laadimiseks ühendage see VAIO arvutiga.

1. Pange VAIO arvuti tasasele pinnale.
2. Otsige üles klaviatuuril asuv laadimisport () ja VAIO arvutil olev laadimisport () ning joondage klaviatuuri ülemine serv arvuti alumise servaga.

3. Kontrollige laadimisportide asendit () ja liigutage klaviatuuri noole suunas, et klaviatuur VAIO arvutiga ühendada.

   Kui mõlemad laadimispordid on õigesti ühendatud, süttib klaviatuuri all olev laadimise märgutuli ja laadimine algab. (Laadimise märgutuli kustub laadimise lõppedes.)

#### Märkus

- Vältimaks VAIO arvuti ja klaviatuuri mahapillamist hoidke kindlasti klaviatuuri arvuti küljest eemaldamisel nii arvutist kui ka klaviatuurist kinni.

- Kui VAIO arvuti aku energiatase jääb alla 10%, ei saa te klaviatuuri laadida.

- Laadimispordi mustuse eest kaitsmiseks ärge klaviatuuril olevat laadimisporti puudutage.

- Ärge laadige klaviatuuri, kui puuteekraanil on ekraanikaitse või kui VAIO arvuti ja klaviatuuri vahel on puhastuslapp. Muidu võib arvuti ja klaviatuuri vaheline ühendus takistatud olla ning klaviatuuri laadimine võib ebaõnnestuda.

#### Vihje

- Klaviatuuri all asuv laadimise märgutuli põleb klaviatuuri laadimise ajal. Laadimise märgutuli kustub laadimise lõppedes.

- Kui aku tööiga lüheneb, vilgub aku märgutuli 30 sekundit.

- Saate klaviatuuri laadida isegi siis, kui VAIO arvuti pole vahelduvvooluallikaga ühendatud.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Juhtmeta klaviatuuri kasutamine
- Teave klaviatuuri kasutuskeskkonna kohta

Tagasi lehe algusesse