# Arvuti VAIO Tap 11SVT1121

## Juhtmeta WAN-i side peatamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

Saate peatada juhtmeta WAN-i (WWAN-i) side, tehes järgmist.

1. Avage tuumnupud ja valige tuumnuppSätted. (Tuumnuppude avamise kohta vt teavet jaotisest Tuumnuppude avamine.)
2. Valige parempoolsest alumisest nurgast suvand Muuda arvuti sätteid.
3. Valige suvand Raadiovõrk ekraani Arvutisätted vasemalt paanilt.
4. Määrake Mobiilne lairibaühendus seadistuseks jaotises Raadiovõrguseadmed suvand Väljas.

#### Märkus

- Kui lülitate juhtmeta WAN-i funktsiooni välja sel ajal, kui kasutate kaugdokumente, faile või ressursse, võivad andmed seetõttu kaduma minna.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Enne juhtmeta WAN-i kasutamist (juhtmeta WAN-iga mudelid)
- Mikro-SIM-kaardi sisestamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)
- Mikro-SIM-kaardi eemaldamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)
- Juhtmeta WAN-side käivitamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

Tagasi lehe algusesse