# Arvuti VAIO Tap 11SVT1121

## Juhtmeta WAN-side käivitamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

Saate luua juhtmeta WAN-i (WWAN-i) side, kasutades suvandit OneClick Internet.

1. Avage tuumnupud ja valige tuumnuppSätted. (Tuumnuppude avamise kohta vt teavet jaotisest Tuumnuppude avamine.)
2. Valige parempoolsest alumisest nurgast suvand Muuda arvuti sätteid.
3. Valige suvand Raadiovõrk ekraani Arvutisätted vasemalt paanilt.
4. Veenduge, et säte Lennurežiim on olekus Väljas ja muutke säte Mobiilne lairibaühendus jaotises Raadiovõrguseadmed olekusse arvutis.
5. Käivitage OneClick Internet ja valige suvand Ühenda. (Vt jaotisest Otsimine/käivitamine: Rakendused, Sätted või Failid teavet funktsiooni OneClick Internet käivitamise kohta.)

#### Märkus

- Veenduge, et mikro-SIM-kaart on VAIO-arvutis korralikult mikro-SIM-kaardi pilusse sisestatud. Muidu ei pruugi juhtmeta WAN-i funktsioon toimida.

  Vt jaotisest Mikro-SIM-kaardi sisestamine (juhtmeta WAN-iga mudelid) teavet mikro-SIM-kaardi sisestamise kohta.

#### Vihje

- Lisateavet juhtmeta WAN-i funktsiooni kasutamise kohta leiate kandja juhistest.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Enne juhtmeta WAN-i kasutamist (juhtmeta WAN-iga mudelid)
- Mikro-SIM-kaardi sisestamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)
- Mikro-SIM-kaardi eemaldamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)
- Juhtmeta WAN-i side peatamine (juhtmeta WAN-iga mudelid)

Tagasi lehe algusesse