# Arvuti VAIO Tap 11SVT1121

## Mida teha, kui VAIO arvuti ei suuda juhtmeta WAN-iga ühendust luua?

- Veenduge, et aku on laetud.

- Veenduge, et teie operaator on mikro-SIM-kaardil 3G või LTE andmed lubanud ja aktiveerinud. Mikro-SIM-kaardi sisestamisel järgige kindlasti jaotises Mikro-SIM-kaardi sisestamine (juhtmeta WAN-iga mudelid) antud juhiseid.

- Veenduge, et teie piirkonnas on piisav mobiililevi. Kontrollige teenusepakkujalt oma asukoha täiendavaid leviandmeid.

- Veenduge, et Lennurežiim on olekus Väljas ekraanil Arvutisätted.

- Veenduge, et säte Mobiilne lairibaühendus jaotises Raadiovõrguseadmed on olekus arvutis ekraanil Arvutisätted.

- Veenduge, et pääsupunkti nimi (APN) on teie ühendusehalduri rakenduses õigesti konfigureeritud. Kui pole, siis võtke õige APN-i saamiseks ühendust oma operaatoriga. Vaadake lisateavet rakendusega kaasasolevast spikrifailist.

- Kontrollige, kas teie ühendusehalduri rakendus on juhtmeta WAN-i (WWAN-i) modemi edukalt tuvastanud. Rakendusel võib juhtmeta WAN-i modemi tuvastamisega aega minna.

#### Vihje

- Lisateavet juhtmeta WAN-i funktsiooni kohta leiate VAIO toe veebisaidilt.

Tagasi lehe algusesse