# Personālais datorsVAIO Tap 11SVT1121

## Kā rīkoties, ja tastatūra nedarbojas?

- Pārliecinieties, ka tastatūru atrodas līdz 50 cm attālumā no VAIO datora. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par tastatūras lietošanas vidi.

- Tastatūras barošanas un skārienpaliktņa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis var būt pozīcijā OFF. Pārslēdziet uz ON. Skatiet vairāk informācijas tēmā Bezvadu tastatūras lietošana.

- Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu.

  Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms un mainiet Keyboard Receiver iestatījumu uz ON. Pēc tam pārslēdziet tastatūras barošanas un skārienpaliktņa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz OFF, pēc tam atkal ON.

- Ja tastatūras akumulatora indikators mirgo, akumulators izlādējas. Nomainiet tastatūru. Skatiet vairāk informācijas tēmā Tastatūras uzlāde.

Uz lapas sākumu