# Personālais datorsVAIO Tap 11SVT1121

## Bezvadu tastatūras lietošana

Pārslēdziet tastatūras barošanas un skārienpaliktņa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ieslēgtā pozīcijā, un ieslēdziet vai izslēdziet skārienpaliktni.

Slēdža statuss un funkcijas

- OFF

  Bezvadu tastatūras barošana OFF / skārienpaliktņa funkcija OFF

- #### ON

  Bezvadu tastatūras barošana ON / skārienpaliktņa funkcija ON

- ####

  Bezvadu tastatūras barošana ON / skārienpaliktņa funkcija OFF

#### Piezīme

- Tastatūrai ir magnēti, lai saslēgtu tastatūru ar VAIO datoru. Nenovietojiet datora, īpaši tastatūras priekšpusē vai aizmugurē, kredītkartes un citus priekšmetus, ko ietekmē magnētisms. Šāda rīcība var izraisīt datu bojājumus.

#### Padoms

- Ja nevarat ieslēgt bezvadu tastatūru, izmantojot «tastatūras barošanas un skārienpaliktņa ieslēgšanas/izslēgšanas» slēdzi, izpildiet turpmākos soļus, lai pārbaudītu, vai Lidmašīnas režīms ir OFF un Keyboard Receiver ir ON.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu.

  Pārbaudiet, vai Lidmašīnas režīms ir OFF un Keyboard Receiver ir ON.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Tastatūras uzlāde
- Par tastatūras lietošanas vidi
- Skārienpaliktņa lietošana

Uz lapas sākumu