# Personālais datorsVAIO Tap 11SVT1121

## Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat izveidot bezvadu WAN (WWAN) saziņu, izmantojot OneClick Internet.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi. (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties opciju Bezvadu ekrāna Datora iestatījumi kreisajā rūtī.
4. Pārliecinieties, vai opcija Lidmašīnas režīms ir iestatīta uz Izslēgt un mainiet opcijas Mobilie platjoslas sakari iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces uz Ieslēgt.
5. Startējiet pakalpojumu OneClick Internet un izvēlieties opciju Izveidot savienojumu. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas, Iestatījumi vai Faili meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu OneClick Internet.)

#### Piezīme

- Pārbaudiet, vai micro SIM karte ir pareizi ievietota jūsu VAIO datora micro SIM karšu slotā. Pretējā gadījumā bezvadu WAN funkcija var nedarboties.

  Skatiet informāciju par Micro SIM kartes ievietošanu tēmā Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem).

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par bezvadu WAN funkcijas lietošanu jūsu operatora norādījumos.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Uz lapas sākumu