# Personālais datorsVAIO Tap 11SVT1121

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne, ievadiet “ipconfig /all” un nospiediet taustiņu Enter. Fizisko adresi (MAC adresi) var atrast vienuma Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi laukā Fiziskā adrese.

  Lai atvērtu vienumu Komandu uzvedne, skatiet tēmu Vienumu Programmas, Iestatījumi vai Faili meklēšana un startēšana.

Uz lapas sākumu