# Osobno računalo VAIO Tap 11SVT1121

## Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete uspostaviti pomoću programa OneClick Internet.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Provjerite je li Način rada u zrakoplovu postavljen na Isključeno, a postavku Mobilna širokopojasna u odjeljku Bežični uređaji promijenite na Uključeno.
5. Pokrenite OneClick Internet i odaberite Poveži se. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti OneClick Internet.)

#### Napomena

- Provjerite je li micro SIM kartica pravilno umetnuta u utor za micro SIM karticu u vašem VAIO računalu. U suprotnom, funkcija za bežični WAN možda neće raditi.

  Informacije o tome kako umetnuti micro SIM karticu potražite u odjeljku Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN).

#### Savjet

- Više informacija o načinu upotrebe funkcije za bežični WAN zatražite od svog operatora.

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Vađenje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Idi na vrh stranice