# Osebni računalnik VAIO Tap 11SVT1121

## Vzpostavljanje brezžične povezave WAN (modeli z brezžično povezavo WAN)

Brezžično povezavo WAN (WWAN) lahko vzpostavite s programom OneClick Internet.

1. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu na zaslonu Nastavitve izberite Brezžično.
4. Preverite, ali je možnost Način v letalu nastavljena na Izklopljeno, in nato spremenite nastavitev Mob. širokopas. Povezava v razdelku Brezžične naprave na Vklopljeno.
5. Zaženite OneClick Internet in izberite Vzpostavi povezavo. (Informacije o zagonu programa OneClick Internet najdete v poglavju Iskanje/zagon Programi, Nastavitve ali Datoteke.)

#### Opomba

- Preverite, ali ste kartico micro SIM pravilno vstavili v režo za kartico micro SIM na računalniku VAIO. V nasprotnem primeru funkcija brezžične povezave WAN morda ne bo delovala.

  Informacije o vstavljanju kartice micro SIM najdete v poglavju Vstavljanje kartice micro SIM (modeli z brezžično povezavo WAN).

#### Namig

- Če želite več informacij o uporabi brezžične povezave WAN, si oglejte navodila ponudnika.

Na vrh strani

### Sorodne teme

- Pred uporabo brezžične povezave WAN (modeli z brezžično povezavo WAN)
- Vstavljanje kartice micro SIM (modeli z brezžično povezavo WAN)
- Odstranjevanje kartice micro SIM (modeli z brezžično povezavo WAN)
- Prekinitev brezžične povezave WAN (modeli z brezžično povezavo WAN)

Na vrh strani