# Lični računar VAIO Tap 11SVT1121

## Zaustavljanje bežične WAN komunikacije (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)

Možete da zaustavite bežičnu WAN (WWAN) komunikaciju na sledeći način.

1. Otvorite dugmad i izaberite dugmePostavke. (Pogledajte Otvaranje dugmadi da biste otvorili dugmad.)
2. U donjem desnom uglu izaberite Promena postavki računara.
3. Izaberite Bežična u levom oknu ekrana Postavke računara.
4. Promenite postavku Mobilna veza širokog opsega u opciji Bežični uređaji na Isključeno.

#### Napomena

- Isključivanje bežične WAN funkcije tokom pristupanja udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima može uzrokovati gubitak podataka.

Idi na vrh stranice

### Srodne teme

- Pre korišćenja bežične WAN mreže (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Umetanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Uklanjanje micro SIM kartice (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)
- Pokretanje bežične WAN komunikacije (Modeli opremljeni bežičnom WAN funkcijom)

Idi na vrh stranice