# Lični računar VAIO Tap 11SVT1121

## Kako da pronađem fizičku adresu (MAC adresu) ugrađenog interfejsa za bežičnu mrežu mog VAIO računara?

- Ako je omogućeno filtriranje MAC adresa pristupne tačke, u ekranu za podešavanje na vašoj pristupnoj tački registrujte MAC adresu vašeg VAIO. U suprotnom, računar se ne može povezati na pristupnu tačku.

  Otvorite opciju Komandna linija, unesite „ipconfig /all“, a zatim pritisnite taster Enter. Fizičku adresu (MAC adresu) možete naći u polju Fizička adresa u opciji Bežični Wi-Fi LAN adapter.

  Da biste otvorili opciju Komandna linija, pogledajte Pretraživanje/pokretanje opcija Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

Idi na vrh stranice